www.asboga.ru                       
Тел.  (+37517) 356-24-86 
Факс (+37517) 360-64-67   
office@asboga.ru  
	                   Дата запроса (заказа)________ Исх.№ _________                     
                   Предприятие _________________________         
                    Город ________________________________________
                   Тел./факс/e-mail          
                    Контактное лицо (Ф.И.О., должность

Кабелеукладочные цепи.
Основные параметры	
Тип, обозначение цепи по каталогу (если известна маркировка)

*Длина кабелеукладочной цепи, Lk,мм
		
*Ширина цепи внутри, Bi,мм (рис.1)
		
*Высота цепи внутри, hi ,мм (рис.1)
		
*Длина пути цепи, Ls,мм (рис.2)	 
	
*Радиус изгиба цепи, KR,мм (рис.2)
		
Дополнительные параметры
	
*Материал кабелеукладочной цепи (пластик или металл)
		
*Возможность открывания для вкладывания кабелей (да или нет)	
	
*Необходимое число отделений  рамки цепи (рис.1)		
Скорость перемещения, м/сек		
Ускорение м/сек2	-
	
Нагрузка от кабелей, кг/м	
Рис.2 Схема работы

Частота перемещений, циклов/час	
	
Окружающая температура, град. С		
Установочный вариант цепи (стр.5 каталог)

                   Рис.1 Поперечное сечение кабелеукладчика		
 Срочность: 1,2,3.
Новое оборудование/замена; Разработчик/эксплуатирующая организация

Примечание:* Заполнить обязательно

_____________________________________________________________________________________________________________________
Для складского требуется меньше действий – только то, что требует комплектация.
Для складского МК0475 ширина внутри выбирается с 24мм до 280мм с интервалом 8мм, длина с 997,5мм с шагом 47,5мм.